Информация о качестве питьевой воды

### Куршавский территориальный отдел Андроповского муниципального округа Ставропольского края в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01 марта 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик, дата заказа | | Куршавский территориальный отдел (с.Куршава, х.Верхний Калаус) | |
| Контактная информация | |  | |
| Источник воды | | Большой Ставропольский канал | |
| Назначение воды (требования к воде) | | питьевая | |
| Суточное потребление (м3/сутки) | |  |  |
| Часовое потребление воды (м3/сутки) (номинальное и максимальное) | |  |  |
|  | |  | |
|  | |  |  |
|  | | | |
| Наименование показателя | Единица измерения | Качественные показатели | |
| П Д К | очищенная воды |
| Мутность | ЕМФ | 2.6 | 2,5 |
| Цветность | градусы | 20 | 6,2 |
| Запах | баллы | 2 | 0 |
| Водородный показатель рН | Единицы рН | 6 – 9 | 7.9 |
| + Окисляемость перманганатная | мгО2/л | 5.0 | 2,4 |
| Жесткость общая | 0Ж | 7.0 | 2,5 |
| Железо (Fe) суммарно | мг/л | 0.3 | 0.11 |
| Аммоний -ион (по азоту) | мг/л | 2.0 | 0.022 |
| Хлориды (CI) | мг/л | 350 | 14,7 |
| Сульфаты (SO4) | мг/л | 500 | 35.6 |
| Нитраты (NO3) | мг/л | 45 | 2,1 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 189 |
| Общее микробное число | КОЕ/л | Не более100 | 1 |